科教科教学模型技术参数
一、静脉穿刺手臂训练模型(数量:10台)
1.尺寸：68*12*8cm，人体上肢比例还原精准，造型贴合真实人体手臂形态
2.采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高
3.手臂上分布至少8条主要静脉血管系统，可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺训练功能；有输液支架跟穿刺包。
4.上肢可旋转180度，可模仿真人手臂能转动，便于穿刺练习。
5.可进行三角肌部位的肌肉注射。
6.可选择不同类型的穿刺针进行训练，进针有明显的落空感，正确穿刺有回血产生。
7.静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺不渗漏。
8.血管和皮肤均可方便更换
9.内置静脉穿刺操作视频，可支持PC端观看。
二、综合型护理模拟人(数量:2台)
功能特点：
1.模拟人可取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑，左右上臂、小腿可灵活旋转。
2.褥疮护理：显示压疮的临床分期4个不同阶段，第一期：淤血红润期；第二期：炎症浸润期；第三期：浅度溃疡期；第四期：坏死溃疡期。同时显示压疮和各种病理表现：压疮炎症、溃疡、窦道、腐肉、坏死、焦痂等。
3.血压测量操作训练
4.颈动脉模拟搏动
5.清洗梳理头发、洗脸
6.眼耳清洗滴药
7.口腔护理、假牙护理
8.口鼻气管插管
9.气管切开护理
10.吸痰法
11.氧气吸入法
12.口鼻饲食法
13.洗胃法
14.胸腔解剖重要器官结构
15.手臂静脉穿刺、注射、输液（血）
16.三角肌皮下注射
17.股外侧肌注射
18.胸腔、腹腔、肝腔、骨髓、腰椎穿刺
19.灌肠法
20.女性导尿术
21.男性导尿术
22.女性膀胱冲洗
23.男性膀胱冲洗
24.造瘘引流术
25.臀部肌肉注射
26.整体护理：擦洗、穿换衣服、冷热疗法
27.四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动
28.创伤评估与护理：消毒、清洗、换药、止血、包扎
· 胸壁切开缝合伤口
· 大腿外伤切开缝合伤口
· 大腿皮肤裂伤
· 大腿感染性溃疡
· 足坏疽、第1、2、3足趾和足跟压疮
· 上臂截肢伤口
· 小腿截肢伤口
29.配备考核评分系统
29.1.评分系统可以对学生的操作进行评分，评分系统包括学生身份认证、在线评分、离线上传、评分文件可分享至微信或邮箱、成绩统计下载等功能。可以通过扫描身份证，获取学生姓名和学号/身份证号，支持拍照获取学生头像。
29.2.具有离线评分功能，支持本地评分，断网状态依旧可使用，网络恢复后系统可自动上传考试数据至系统。学生成绩除了可发送至邮箱外，也可以通过网页形式分享至微信，方便学生及时查看。
29.3以评分表为单位，将评分表所有学生成绩汇总以Excel等格式，通过微信/邮件方式导出。支持考官手写签名。
三、人体臀部肌肉注射训练模型(数量:4台)
1.模拟了一成年人下半身结构，上至腰部，下至膝上，模型材质使用高端一体成型硅胶工艺，根据真人比例1：1制作，整体协调美观。
2.左侧臀部为解剖结构展示区域，可观察坐骨神经、臀上神经、臀中肌（切断）、臀小肌、梨状肌、上孖肌等不少于6种解剖结构。
3.模型上可触及髂前上棘、髂嵴最高点、尾骨、大转子、髂后上棘等不少于5种骨性标志，可用十字法和连线法定位臀部肌肉注射区域。
4.模型穿刺进针后可真实注入液体，注入液体后可排出，模型皮肤穿刺后不易留针眼。
5.可进行臀部和股外侧肌注射操作，且臀部和股外侧肌的注射模块可更换。
6.配备考核评分系统
6.1.评分系统可以对学生的操作进行评分，评分系统包括学生身份认证、在线评分、离线上传、评分文件可分享至微信或邮箱、成绩统计下载等功能。可以通过扫描身份证，获取学生姓名和学号/身份证号，支持拍照获取学生头像。
6.2.具有离线评分功能，支持本地评分，断网状态依旧可使用，网络恢复后系统可自动上传考试数据至系统。学生成绩除了可发送至邮箱外，也可以通过网页形式分享至微信，方便学生及时查看。
6.3以评分表为单位，将评分表所有学生成绩汇总以Excel等格式，通过微信/邮件方式导出。支持考官手写签名。
四、心肺复苏训练模拟人半身(数量:10台)
[bookmark: _GoBack]1.采用热塑弹性体混合胶材料，具有高强度、耐老化、抗撕拉等特质，经注塑机高温压制而成，安全、环保、无毒，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观，便于操作定位，消毒清洗不变形，拆装更换方便
2.头可水平转动180度模拟观察口腔有无异物和清除口腔异物
3.可立可卧，方便携带半身模拟人加底座设计，可以站立，也可以平放
4.生命特征模拟：一键启动生命体征模拟，瞳孔自动缩放，颈动脉自主搏动
5.心肺复苏术：模拟标准气道开放，实时语音监测按压吹气过快过慢
6.实时电子监测:按压或吹气不足黄色灯亮，按压或吹气正确黄绿灯同时亮，按压或吹气过大黄绿红灯同时亮
7.内置电子传感器：实时语音提示操作错误的具体原因
8.显示按压深度：正确的按压深度5-6CM
9.可自行设定操作时间：以秒为单位
10.操作频率：根据标准至少100-120次/分，也可自行设定数值
11.显示吹气量：正确的吹气量为500ML-1000ML
12.内置电子传感器：实时语音提示操作错误的具体原因
13.检查颈动脉搏动、拍肩和清除口腔异物动作智能检测，清理口腔异物时灯光亮起，拍肩意识判断语音提示。

投标人条件
1.投标人必须具有销售、安装、维修保养能力。
2.投标人必须为合格设备制造商及其合法授权的代理商。
3.产品质量保证规范符合中华人民共和国国家相关标准。
4.投标人应按照医院要求将设备接入医院信息系统，接入系统产生的所有费用由投标人承担。
5.付款方式:安装验收调试合格，正常运行后，手续齐全的情况下60日付款。
6.设备整机质保期为三年，质保范围包括主机、所有配件及消耗性材料，设备出现故障2小时内响应，24小时内到达医院现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。

