
儿童专用水疗机技术参数
浴槽材质：亚克力（PMMA高分子材料);易消毒、清洗，无卫生死角；亚克力材质安全性要求：①极轻微刺激；②无致敏性；③无细胞毒性；④甲醛释放量≤0.05mg/m³。领取中标通知书时提供第三方检测机构出具的检测报告复印件核查，以验证此要求。出具报告的检测单位须能提供具备相应检验能力的证明。

配备EVA材质训练垫，EVA材质安全性要求：①极轻微刺激；②无致敏性；③无细胞毒性。领取中标通知书时提供第三方检测机构出具的检测报告复印件核查，以验证此要求。出具报告的检测单位须能提供具备相应检验能力的证明。
外形尺寸：1650*800*980mm（±50mm）

内槽尺寸：1170*600*650mm（±50mm）

水中四肢康复训练：水疗机内部宽敞有座位，满足了患儿做水中四肢运动康复训练；

药物疗法：药浴后能增强机体的活力和抗病力。小儿药浴本着利用中药作用于儿童全身肌表、经皮肤吸收、循行经络血脉、通行气血。

气泡疗法：水中气泡起到冲击儿童皮肤，疏通经络，提高了水疗康复治疗的效果。气泡≥12组喷咀，喷咀气孔≥72个,且3档变频调节。

进水方式：龙头瀑布进水三件套

排水方式：手动排水

安全设置：水电分离、防干烧、防漏电保护装置。

电源：220V/50 Hz

功率：350W

最大水容量：420L

配置清单

（1）浴槽：1套
（2）气泡喷咀：12只

（3）进排水系统：1套

（4）控制系统：1套

（5）座位：1个 
投标人条件

1.投标人必须具有销售、安装、维修保养能力。

2.投标人必须为合格设备制造商及其合法授权的代理商。
3.产品质量保证规范符合中华人民共和国国家相关标准。

4.投标人应按照医院要求将设备接入医院信息系统，接入系统产生的所有费用由投标人承担。
5.付款方式:安装验收调试合格，正常运行后，手续齐全的情况下60日付款。
6.设备整机质保期为三年，质保范围包括主机、所有配件及消耗性材料，设备出现故障2小时内响应，24小时内到达医院现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的百分之五，向医院支付违约金，造成医院损失，中标单位另行赔偿。


